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	Windows to be replaced
	Width (mm)
	Height (mm)
	Width Scale 1:50 (mm)
	Height Scale 1:50 (mm)

	A
	1080
	1810
	21.6 
	36.2 

	B
	930
	1810
	18.6 
	36.2 

	C
	1080
	1810
	21.6 
	36.2 

	D
	800
	2040
	16 
	40.8

	E
	1320
	2040
	26.4
	40.8

	F
	800
	2040
	16 
	40.8

	G
	800
	2040
	16
	40.8

	H
	1320
	2040
	26.4
	40.8

	I
	800
	2040
	16 
	40.8




[bookmark: _GoBack]All windows will be replaced with casement windows with front openers as existing.  They will be made to the same measurements as existing windows and double glazed.
image1.jpeg




image2.jpeg
3 ) - A
teont Elovation
it mc,&sg NOQ}
D B F 7 < o





